	
	Заводской № 

Serial Nr
	Model
	Дата выпуска 

Date of manufactory
	Наработка СНЭ 

Operating since new:

H/L
	Ресурс 
       Specified Life
H/L
	Колич. 

Ремонтов
Date of last overhaul  

	Планер 

Frame
	365.470 
	
	13.05.1992
	2635ч/1097п  
	10000час 

5000пос 

till 18.12.06
	- 

	СУ №1 

engine
	708036412А005
	Д-36 сер.2А 

(Lotarev D-36 serial 2A)
	26.10.1991 
	2691ч 
	3750час/2500ц 

till 06.08.07 
	- 

	СУ №2 

engine
	708036312А006
	Д-36 сер.2А 

(Lotarev D-36 serial 2A)
	23.10.1991 
	2691ч 
	3750час/2500ц 

till 06.08.07 
	- 

	ВСУ 

Auxiliary Power Unit
	24012025 
	ТА-12 

TA-12

	30.11.1992 
	301час/1111з.
	1000час/2500зап

till 27.01.07 
	- 


АН-74 ТК-100 cargo-passenger 

Passenger Seats - 48

Provisions for Life Vests Under Seats – Yes
Service life of 30 years; 40000 hours; 20000 landings. 

At self-summer the equipment for the international flights and following systems is established: TCAS-67; RVSM; BRNAV; ELT AN-74TK-100 – cargo-passenger type.
Этот тип самолёта эксплуатируется по состоянию и на сегодня имеет только теоретически обоснованные ресурсы: - срок службы 30лет; 40000 лётных часов; 20000 посадок. Капитальные ремонты, программой ТО, не предусмотрены. Программа ТО имеет кроме оперативных и периодических форм, дополнительные работы КВР-1, КВР-2, КВР-3 (контрольно восстановительные работы), которые выполняются совместно с одной из очередных тяжёлых форм с установленной периодичностью. На предложенном ВС выполнены все формы и КВР-1. К настоящему времени подошел срок выполнения КВР-2. После выполнения этого обслуживания ВС может эксплуатироваться в течение двух лет и 3600часов. В пределах налёта 3600часов срок службы (между КВР-2 и КВР-3) может продлеваться до 6-ти лет. После выполнения КВР-3 цикл повторяется и т.д.

КВР-2 и необходимые продления стоят около 200тыс. долларов. Эта сумма НЕ включена в предложенную цену. Предлагается новому Владельцу самому делать КВР2 после покупки. Продление двигателей на 1 год входит в предложенную цену!!

Прошу принять во внимание то, что самолёт в такой компоновке существует в единственном экземпляре.

Покупатель даст Письмо о интересе и подтвердит готовность купить самолет за предложенную цену. 
Подписывает LOI за предложенную цену и одобрит или контракт купли-продажи по условиям, не позже которого Покупатель готов выставить депозит перед осмотром самолета и в течение 10 дней с даты LOI или контракта. 
Условное депонирование должно быть в Европе или на счет Продавца по контракту. 
Самолет будет удален от рынка в течение скоординированного периода для осмотра и подписания оригинала контракта. Оплата только 100 % авансовый платеж согласно контракту. 

NEW The price - $3,8 million USD!  МАКЕ OFFER!
On offered AC all forms and CONTROL - RECOVERY WORK-1 are executed. Term of performance CONTROL - RECOVERY WORK -2 has by this time approached. After performance of this service AC it can be maintained within two years and 3600H. Within a touch 3600H service life (between CRW-2 and CRW-3) can last till 6th years. After performance CRW-3 the cycle repeats etc. CRW-2 and necessary prolongations stand nearby 200 000. EURO 
This sum is not included in a suggested price. It is offered to the new Owner most to do CRW2 after purchase. 
Prolongation of engines for 1 year is included into a suggested price!! 

 ask to take into consideration that the plane in such configuration exists in the single copy.
The Buyer will give POF (providing some form of  Proof of Funds(POF) showing financial capability to execute the transaction(s))

and the Letter on interest and will confirm readiness to buy the plane for a suggested price. 
Lets out LOI for a suggested price and will approve, that the Buyer is ready to expose the deposit. 

before survey of the plane and not later than within 10 days from date of the LOI. 
Conditional deposition should be in the Europe. 
The plane will be removed from the market for the coordinated period for survey and signings of the contract. 

Payment only 100 % an advance payment under the contract.

LIST OF INSTALLED EQUIPMENT
	Description 
	Part Number
	Quantity

	Magnetic compass
	КИ-13
	1

	Heading system
	БСФК-1
	1

	Autopilot
	САУ-72-03
	1

	Radar
	БУРАН-74
	1

	Radio airborne (118,00-136,975 MHz) VHF
	БАКЛАН-20


	2

	Radio airborne(2,0000-23,9999 KHz) HF
	ЯДРО
	1

	Emergency radio (121,5 MHz)
	З-855
	1

	Emergency Locator Transmitter 

(121,5 MHz, 406 MHz)
	ELT-96
	1

	Navigation system (VOR/ILS)
	КУРС-МП-70 (FM immunity)
	2

	Navigation system (DME)
	CД-75
	1

	Transponder (A,C modes)
	СО-72
	1

	Transponder (A,C,S modes)
	MST-67A
	1

	Flight data recorder
	БУР-3
	1

	Cockpit voice recorder
	МАРС-БМ
	1

	Ground Proximity Warning System
	СПП3-1-3
	1

	Radio Altimeters
	А-037Д1
	2

	Airborne Collision Avoidance System
	CAS-67A  ver. 7 HONEYWELL
	1

	B-RNAV
	МАЛЬВА-4, НВС-74, GARMIN GPS-400

(GPS  TSO: C129a class A(1))
	1


http://www.aeroasia.ucoz.kz/load/2-1-0-8
